**LÒ SẤY SẮN 1 TẤN**

**Ký hiệu: QMS-LSS 1**

**Hãng SX : Công ty Quang Minh**

Lò sấy sắn Quang Minh 1 tấn/h có công nghệ sấy tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay. Lò sấy sắn Quang Minh là lò sấy kiểu hình chữ nhật, sấy theo công nghệ băng chuyền tự động bao gồm nhiều tầng sấy.

Sắn đưa vào sấy là sắn thái lát mỏng hoặc sắn cục nhỏ. Sắn tươi được đưa vào sấy liên tục, vào một đầu và đầu kia ra là sắn khô đã đạt tiêu chuẩn

Lò sấy có công nghệ sấy kín, có đường hút nhiệt, hút khói và hút bụi riêng do đó hạn chế tối đa bụi ra môi trường.

Chất lượng sắn sấy trắng, không bị cháy, không có mùi khói hoặc khét... Nhiệt lượng dùng để sấy ngô là nhiệt sạch, thân thiên với môi trường.

Chất lượng sắn sấy cao, đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và bán cho các nhà máy trong nước.

Các ưu điểm lò sấy ngô Quang Minh:

* Công suất sấy: Từ 800kg đến 1 tấn / h (sắn khô).
* Thân lò được làm bằng thép CT3 nhập khẩu, mặt trong và ngoài lò được sơn chống gỉ và sơn màu xanh.
* Lưới sàng sấy được làm bằng Inox SU 201(hoặc theo yêu cầu của khách hàng)
* Tốc độ sấy sắn nhanh, tiết kiệm thời gian và nguyên liệu , điện.
* Quá trình sấy sắn rất ít bụi, không làm ô nhiễm môi trường.
* Tủ điện được thiết kế khoa học, an toàn và dễ sử dụng. Có thiết bị điên tử để điều chỉnh tốc độ sấy.
* Lò đốt nhiệt sạch, công nghệ đốt gián tiếp, sắn sấy không bị ám khói, không mùi, không bị đen sạm màu.
* Nguyên liệu dùng cho lò đốt là lõi ngô, củi, than, chấu hoặc mùn cưa ép thỏi .
* Chi phí sấy thấp, ít phụ thuộc vào nhân công, vận hành đơn giản và dễ dàng trong bảo dưỡng bảo trì.
* Lò sấy được thiết kế thành nhiều khối, chi tiết nhỏ bắt ốc lại với nhau. do đó dễ dàng cho việc lắp đặt, di chuyển...
* Tổng công suất động cơ: 41 KW
* Điện áp làm việc: 3 pha 380 V